**Renta e instalación de andamios en el museo musa en Guadalajara**

Intalación de andamios y tapanco de madera a una altura de 16mts para la restauración del mural de José Clemente Orozco. El tapanco cubrio un diametro de 10.70mts el cual sirvio como apoyo para la colocación de andamios en la parte superior para facilitar los trabajos a los resturadores.

Se colocaron siete torres de 8 modulos cada una con escaleras para el ingreso, asi como torres en la parte frontal del escenario.